**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) pro výběrové řízení zadané v rámci realizace projektu s názvem: **Pořízení nového hasičského dopravního automobilu pro JSDH Rešice,** dle pracovních postupů a pravidel při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2016, vydané Ministerstvem vnitra.

***1. Identifikace zadavatele***

Zadavatel: **Obec Rešice**

Sídlo: **67173 Rešice 97**

IČ: **00636967**

Kontakt zadavatele: **Petra Jílková – starostka obce Rešice**

**T: 724 185 324, e-mail: obec@resice.cz**

**Zástupce zadavatele pro poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci:**

Adresa: **GRANTECH s.r.o.**

**Pražská 105, 67602 Moravské Budějovice**

Kontaktní osoba: **Lukáš Kabelka (zástupce zadavatele)**

E-mail: **grantech@volny.cz**

T: **724 994 400**

***2. Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele***

**PŘEDMĚT ZAKÁZKY**

**Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Rešice**

**POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

Zakázka obsahuje dodávku 1 ks nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg. Požadované technické podmínky pro DA jsou specifikovány v příloze č.1 ZD.

***3. Doba a místo plnění zakázky***

Termín zahájení: Následujícím dnem po podpisu kupní smlouvy.

Termín dokončení:     Požadovaný termín ukončení plnění zakázky je nejpozději do

**30.11.2016**

Místo plnění: **Obec Rešice, 67173 Rešice 97**

***4. Prokázání kvalifikačních předpokladů***

V rámci výběrového řízení není požadováno prokázání kvalifikačních předpokladů.

***5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky***

Kompletní nabídka bude předložena:

* v českém jazyce
* 1 x v originále v písemné formě
* 1 x v kopii v písemné formě

**Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče**. **V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit plnou moc k zastupování uchazeče.**

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl.

Uchazeč je povinen nabídku doručit zadavateli v uzavřené obálce (balíku) a zřetelně označenou nápisem:

**NEOTVÍRAT – NABÍDKA**

**Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Rešice**

**Obsah nabídky**

Nabídka musí obsahovat a splňovat minimálně tyto náležitosti:

**Krycí list nabídky**

vyplněný formulář obsahující identifikační údaje dodavatele, zásadní údaj dle hodnotícího kritéria a popis požadovaných technických podmínek pro DA (viz příloha č.1 ZD).

**Technická specifikace DA**

technická specifikace DA obsahující nabízené technické parametry DA zpracovaná dle standardních náležitostí a zvyklostí uchazeče (v této části nabídky mohou být také dále předloženy fotografie, katalogy, certifikáty apod.)

**Podepsaný návrh kupní smlouvy**

podepsaný návrh kupní smlouvy předložený dodavatelem musí obsahovat kromě standardních náležitostí a zvyklostí dodavatele, také obchodní a platební podmínky, které jsou požadovány zadavatelem a jsou uvedeny níže v ZD.

***6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny***

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací. V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k realizaci dodávky a tato cena bude stanovena jako **„cena nejvýše přípustná“**. Nabídková cena bude uvedena v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty, samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.

**Nabídková cena bude uvedena v Kč**.

Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (vyjma případu zákonné změny sazby DPH).

***7. Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek***

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria **celková nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritérium** | **Bodová**  **Hodnota** | **Váha**  **kritéria** |
| **Celková nabídková cena v Kč včetně DPH** | nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů | 100 % |

**Uchazeč je povinen splnit veškeré požadované technické podmínky pro DA a požadované obchodní a platební podmínky uvedené v ZD. Při nesplnění těchto podmínek bude nabídka vyřazena.**

Detailní popis hodnocení nabídek:

**Celková nabídková cena v Kč včetně DPH**

hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (ceně) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší cenové nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

vzorec pro výpočet: 100 \* (nejnižší cena/hodnocená nabídka)

**Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Podané nabídky budou samostatně hodnotit 5 členů ustanovené hodnotící komise.**

Nabídky, které nesplní všechny podmínky zadávací dokumentace, budou z hodnocení vyřazeny. Zadavatel bude hodnotit pouze vhodné nabídky uchazečů. Za vhodné nelze považovat nabídky, které jsou v rozporu se zadávací dokumentací. Jedná se o nabídky:

* nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky;
* které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět zakázky, pokud nešlo o požadavky formálního charakteru;
* které jsou v rozporu s platnými právními předpisy;
* které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu (o tom, zda se jedná o neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, rozhodne zadavatel)
* které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek

***8. Otevírání a hodnocení nabídek***

Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek proběhne v termínu a místě:

Datum: **12.9.2016**

Čas: od **16:00 hod.**

Místo: **Obecní úřad obce Rešice, 67173 Rešice 97**

Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek je neveřejné.

***9. Lhůta a místo pro předkládání nabídky***

Lhůtou pro podání nabídky se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku podat svou nabídku. Uchazeč o zakázku musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, to je do **12.9.2016** do **14:00 hod.**

Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme k hodnocení, tyto nabídky nebudou otevřeny, zůstanou však součástí dokumentace zadavatele.

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu zadavatele:

**Obec Rešice, 67173 Rešice 97**

***10. Obchodní a platební podmínky***

Uchazeč předloží jako součást nabídky podepsaný návrh kupní smlouvy, který kromě standardních náležitostí a zvyklostí dodavatele, musí také obsahovat níže uvedené obchodní a platební podmínky, které jsou požadovány zadavatelem:

* **100 % ceny DA po dodání, oboustranného podpisu předávacího protokolu a zaškolení obsluhy**
* **splatnost faktury – daňového dokladu min. 30 dní**
* **prodávající provede za přítomnosti pověřeného zástupce kupujícího kontrolu DA a vyhotoví předávací protokol. Předmětem kontroly DA se rozumí vyzkoušení, zkontrolování a ověření všech technických podmínek pro DA deklarovaných prodávajícím v nabídce. V případě nesplnění technických podmínek DA deklarovaných prodávajícím v nabídce (kopie nabídky tvoří přílohu kupní smlouvy), které se projeví při předání DA, má kupující právo na okamžité jednostranné odstoupení od kupní smlouvy**
* **termín ukončení plnění zakázky nejpozději do 30.11.2016**
* **záruční lhůta DA min. 24 měsíců**

**Pokud nebudou výše uvedené obchodní a platební podmínky v návrhu kupní smlouvy uchazečem uvedeny a akceptovány, bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.**

***11. Požadavky na varianty nabídek***

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

***12. Poskytování dodatečných informací***

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.

Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku budou oznámeny všem uchazečům.

**Žádosti o dodatečné informace se podávají zástupci zadavatele pro poskytování dodatečných informací uvedeném v bodě 1. ZD.**

***13. Ostatní podmínky a informace***

Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o výběrové řízení realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Obdrží-li zadavatel ve stanovené lhůtě nabídky, u kterých zjistí, že vyžadují upřesnění informací, může si toto upřesnění od uchazečů vyžádat i po stanovené lhůtě.

V Obci Rešice dne **1.9.2016**

.................................................................

**Petra Jílková – starostka Obce Rešice**

**Přílohy zadávací dokumentace:**

č.1 - Krycí list nabídky a požadované technické podmínky pro DA

**Příloha č. 1**

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět zakázky: | **Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Rešice** |
| Obchodní firma / jméno a příjmení: |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| Adresa pro doručování korespondence:  (pokud se liší od sídla) |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefon, e-mail, www: |  |
| **Celková nabídková cena v Kč:** | **Kč bez DPH** |
| **Kč DPH** |
| **Kč včetně DPH** |

**Technické podmínky pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3 000 do 3 500 kg (dále jen „DA“)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
| *Zde uchazeč doplní nabízené technické parametry tak, aby bylo možné vyhodnotit, zda splňuje/nesplňuje technické podmínky. Popis nabízených technických parametrů musí zahrnovat všechny požadované technické podmínky.*  *Např.:*   * *nový DA v provedení základním* * *kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“* * *celková hmotnost 3500 kg*   *stejně tak uchazeč doplní nabízené technické parametry i v následujících bodech* | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. DA splňuje požadavky:
2. předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
3. stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.
4. stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
   1. K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií **s**napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000 kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR LED, výrobce STREAMLIGHT a úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

* autorádiem,
* v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva **RAL 3000.**

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „REŠICE“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

* 1. K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. DA **není vybaven** zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
2. umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
3. má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. DA bude vybaven střešním nosičem pro přepravu sacích hadic.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10 000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry uchazeče:*** | | |
|  | | |
| ***Splněno (\*nehodící se škrkněte):*** | ***\*ANO*** | ***\*NE*** |

1. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

V………….………………., dne …………………

……………………………………………………

(jméno, příjmení a funkce osob(y) oprávněné za dodavatele jednat)

……………………………………………………

(razítko a podpis(y))